
**PETUNJUK DAN PROSEDUR**

**PENGGUNAAN SYSTEM SMART MEETING ROOM LANTAI 1**

**EXIM BANK**



1. **FUNGSI KEYPAD C2N-CBD P ROOM 1 LANTAI 1**



1. SYSTEM ON

Preset System On berfungsi untuk :

1. Mengaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Turun)
2. Mengaktifkan Lift Projector (Lift Projector Turun)
3. Mengaktifkan Projector (Projector On)
4. Mengaktifkan Source Projector (HDMI)
5. Mengaktifkan Audio dari HDMI untuk room 1
6. Mengaktifkan Mic Room 1 untuk room 1
7. SYSTEM OFF

Preset System Off Berfungsi untuk :

1. Menonaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Naik)
2. Menonaktifkan Lift Projector (Lift Projector Naik)
3. Menonaktifkan Projector (Projector Off)
4. ROOM 1

Preset Room 1 (Separate) berfungsi untuk :

1. Video : Mengatur Switcher Menggunakan Input Room 1 Ditampilkan di Output Projector Room 1

Audio : Default Room 1 Aktif

1. JOIN IN 1

Preset Join In 1 berfungsi untuk :

1. Video : Mengatur Switcher Input Room 1 Ditampilkan di Output Projector Room 1 dan Output Projector Room 5

Audio : Aktif di Room 1 sampai dengan Room 5


1. AUDIO ONLY ALL ROOM

Preset Audio Only All Room berfungsi untuk :

1. Video : Tidak Aktif

Audio : HDMI audio dan Mic keluar di Room 1 sampai dengan Room 5

1. **FUNGSI KEYPAD C2N-CBD P ROOM 2 LANTAI 1**



1. SYSTEM ON

Preset System On berfungsi untuk :

1. Mengaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Turun)
2. Mengaktifkan Lift Projector (Lift Projector Turun)
3. Mengaktifkan Projector (Projector On)
4. Mengaktifkan Source Projector (HDMI)
5. Mengaktifkan Audio dari HDMI untuk Room 2
6. SYSTEM OFF

Preset System Off Berfungsi untuk :

1. Menonaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Naik)
2. Menonaktifkan Lift Projector (Lift Projector Naik)
3. Menonaktifkan Projector (Projector Off)
4. ROOM 2

Preset Room 2 (Separate) berfungsi untuk :

1. Video : Mengatur Switcher Menggunakan Input Room 2 Ditampilkan di Output Projector Room 2

Audio : Default Room 2 Aktif


1. AUDIO ONLY ALL ROOM

Preset Audio Only All Room berfungsi untuk :

1. Video : Tidak Aktif

Audio : HDMI audio dan Mic keluar di Room 1 sampai dengan Room 5

1. **FUNGSI KEYPAD C2N-CBD P ROOM 3 LANTAI 1**



1. SYSTEM ON

Preset System On berfungsi untuk :

1. Mengaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Turun)
2. Mengaktifkan Lift Projector (Lift Projector Turun)
3. Mengaktifkan Projector (Projector On)
4. Mengaktifkan Source Projector (HDMI)
5. Mengaktifkan Audio dari HDMI untuk Room 3
6. SYSTEM OFF

Preset System Off Berfungsi untuk :

1. Menonaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Naik)
2. Menonaktifkan Lift Projector (Lift Projector Naik)
3. Menonaktifkan Projector (Projector Off)
4. ROOM 3

Preset Room 3 (Separate) berfungsi untuk :

1. Video : Mengatur Switcher Menggunakan Input Room 3 Ditampilkan di Output Projector Room 3

Audio : Default Room 3 Aktif


1. AUDIO ONLY ALL ROOM

Preset Audio Only All Room berfungsi untuk :

1. Video : Tidak Aktif

Audio : HDMI audio dan Mic keluar di Room 1 sampai dengan Room 5

1. **FUNGSI KEYPAD C2N-CBD P ROOM 4 LANTAI 1**



1. SYSTEM ON

Preset System On berfungsi untuk :

1. Mengaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Turun)
2. Mengaktifkan Lift Projector (Lift Projector Turun)
3. Mengaktifkan Projector (Projector On)
4. Mengaktifkan Source Projector (HDMI)
5. Mengaktifkan Audio dari HDMI untuk Room 4
6. SYSTEM OFF

Preset System Off Berfungsi untuk :

1. Menonaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Naik)
2. Menonaktifkan Lift Projector (Lift Projector Naik)
3. Menonaktifkan Projector (Projector Off)
4. ROOM 4

Preset Room 4 (Separate) berfungsi untuk :

1. Video : Mengatur Switcher Menggunakan Input Room 4 Ditampilkan di Output Projector Room 4

Audio : Default Room 4 Aktif


1. AUDIO ONLY ALL ROOM

Preset Audio Only All Room berfungsi untuk :

1. Video : Tidak Aktif

Audio : HDMI audio dan Mic keluar di Room 1 sampai dengan Room 5

1. **FUNGSI KEYPAD C2N-CBD P ROOM 1 LANTAI 1**



1. SYSTEM ON

Preset System On berfungsi untuk :

1. Mengaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Turun)
2. Mengaktifkan Lift Projector (Lift Projector Turun)
3. Mengaktifkan Projector (Projector On)
4. Mengaktifkan Source Projector (HDMI)
5. Mengaktifkan Audio dari HDMI untuk room 5
6. Mengaktifkan Mic Room 5 untuk room 5
7. SYSTEM OFF

Preset System Off Berfungsi untuk :

1. Menonaktifkan Motorized Screen (Screen Motorized Naik)
2. Menonaktifkan Lift Projector (Lift Projector Naik)
3. Menonaktifkan Projector (Projector Off)
4. ROOM 5

Preset Room 5 (Separate) berfungsi untuk :

1. Video : Mengatur Switcher Menggunakan Input Room 5 Ditampilkan di Output Projector Room 5

Audio : Default Room 5 Aktif

1. JOIN IN 5

Preset Join In 5 berfungsi untuk :

1. Video : Mengatur Switcher Input Room 1 Ditampilkan di Output Projector Room 1 dan Output Projector Room 5

Audio : Aktif di Room 1 sampai dengan Room 5

1. AUDIO ONLY ALL ROOM

Preset Audio Only All Room berfungsi untuk :

1. Video : Tidak Aktif

Audio : HDMI audio dan Mic keluar di Room 1 sampai dengan Room 5